**Інформація щодо процедури закупівлі**

**Комунальною установою «Центр фінансування та господарського обслуговування закладів освіти,**

**фізичної культури і спорту Ананьївської міської ради»**

на виконання Постанови КМУ від 11.10.2016 №710 (зі змінами)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Предмет закупівлі | Процедура закупівлі та ідентифікатор процедури | Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі | Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі та бюджетного призначення |
| Спеціалізований шкільний автобусДК 021:2015:34120000-4 Мототранспортні засоби для перевезення 10 і більше осіб | Відкриті торгиUA-2023-03-16-012194-а | **Опис предмета закупівлі:** предметом закупівлі є товар – **Спеціалізований шкільний автобус** для забезпечення підвозу учнів до КУ «Жеребківський ліцей Ананьївської міської ради».Кількість: **Спеціалізований шкільний автобус – 1 шт..****Період постачання: до 31.05.2023 року**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***№******п/п*** | ***Найменування показників, одиниця виміру*** | ***Вимоги Замовника до товару*** |
| **1** | **2** | **3** |
| 1. | Автобус, марка | Автобус спеціалізований для безпечного перевезення школярів до місць навчання і в зворотному напрямку (далі – ***«автобус»***) має відповідати стандарту ДСТУ 7013:2009 «Автобуси спеціалізовані для перевезення школярів. Технічні вимоги» (без урахування автобусів для перевезення школярів з обмеженою здатністю до пересування).  |
| 2. | Зовнішній вигляд | Зовні автобус пофарбований в жовтий колір. На лівому та правому боках має бути нанесено напис «Шкільний автобус». Спереду і ззаду на кузов автобусу нанесені розпізнавальні знаки: * «Діти»;
* «Обмеження максимальної швидкості» з цифровою величиною обмеження максимальної швидкості – 70.
 |
| 3. | Загальна пасажиромісткість з водієм | Не менше 32 місць, в тому числі не менше 2 місця для супроводжуючих осіб. |
| 4. | Рік виготовлення | 2022 р. - 2023 р. |
| 5. | Адреса поставки | Одеська обл., м. Ананьїв, вул. Пушкіна, 36, 66400 |
| 6. | Основні технічні характеристики автобуса: |  |
| 6.1. | Двигун | Дизельний |
| 6.2. | Об’єм двигуна | Не менше 5 193 см³ |
| 6.3. | Моторесурс двигуна | Не менше 500 тис. км. |
| 6.4.  | Відповідність екологічним нормам | Не нижче ЄВРО-5 |
| 6.5. | Привід автобуса | Повнопривідний (4\*4) |
| 6.6 | Коробка передач | Механічна |
| 6.7. | Передня підвіска | Залежна, ресорна з гідравлічними телескопічними амортизаторами та стабілізатором поперечної стійкості |
| 6.8. | Задня підвіска | Залежна, пневморесорна з гідравлічними телескопічними амортизаторами та двома регуляторами положення кузова. |
| 6.9. | Рульове управління | Інтегрального типу з гідро підсилювачем, рульова колонка регульована по куту нахилу та по висоті. |
| 6.10. | Система гальмування | Барабанного типу, гідравлічна, з підсилювачем, двоконтурна з ABS категорії 1, ASR. |
| 6.11. | Допорміжна гальмівна система | Стоянкова |
| 7. | Максимальна швидкість  | Не більше 70 км/год. |
| 8. | Безпека | Автобус повинен бути обладнаний пристроєм обмеження швидкості руху, яка не повинна перевищувати 70 км/год..На передній та задній частинах даху автобуса мають бути встановлені два проблискові маячки.Автобус має бути обладнаний звуковою попереджувальною сигналізацією.Автобус повинен бути оснащений щонайменше двома медичними аптечками та двома сертифікованими в Україні порошковими вогнегасниками з зарядом вогнегасної речовини не менше ніж 5 кг. кожний. Один із вогнегасників повинен бути розташований у відділенні водія, інший в салоні автобусу. |
| 9. | Підлога | Підлога автобуса повинна бути рівна, без підставок під сидіння та сходинок у проході між сидіннями. Проходи повинні бути покриті матеріалом, що перешкоджає ковзанню. Проходи в салоні автобуса повинні відповідати вимогам ДСТУ 7031:2009 |
| 10. | Сидіння | Пасажирські сидіння повинні бути обладнані поясовими ременями безпеки та місцями кріплення для них, а з боку проходу сидіння повинні мати підлокітники. Розташування сидінь повинно дозволяти супроводжуючим здійснювати нагляд за школярами під час руху автобуса. |
| 11. | Робоче місце водія | Робоче місце водія повинно бути відгороджене від салону перегородкою за сидінням водія.Робоче місце водія має бути обладнане тахографом, а також світловою сигналізацією про перевищення швидкості та звуковою сигналізацією «Прошу зупинитись». |
| 12. | Комплектація | Автобус має постачатися у комплекті з запасним колесом, знаком аварійної зупинки, противідкатними упорами та стандартним набором інструментів, що включає принаймні домкрат, колісний ключ. |
| 13. | Інші вимоги | 1. Оснащення світильниками для освітлення сходинок;2. Службові двері повинні бути обладнаним дистанційним приводом керування з місця водія;3. Двері передні/задні – пневматичні виносні/механічні;4. Автобус з двох сторін повинен бути обладнаним зовнішніми дзеркалами заднього виду з підігрівом;5. Автобус повинен бути облаштований внутрішніми дзеркалами, що забезпечить оглядовість салону, як водію так і супроводжуючому;6. Автобус повинен бути обладнаний автоматичною системою обігріву салону від автономного підігрівача;7. Мають бути наявні:\* ABS (антиблокувальна система) категорії І\* EVSC (електронний контроль стійкості)\*OBD (система бортової діагностики)\* ASR (антипробуксовувальна система)\* підігрів переднього бокового скла\* кондиціювання робочого місця водія |

 | **Загальна сума очікуваної вартості закупівлі становить** **3 250 000,00 грн..** Розрахунок очікуваної вартості здійснений з врахуванням основних положень примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України 18.02.2020 №275. Зокрема, здійснено пошук, збір та аналіз загальнодоступної інформації про ціну, до якої відноситься в тому числі: інформація про ціну товару, який є предметом закупівлі, що міститься в мережі Інтернет у відкритому доступі, в тому числі на сайтах виробників та/або постачальників відповідної продукції, спеціалізованих торгівельних майданчиках, в електронних каталогах, рекламі, прайс-листах, в електронній системі закупівель «Prozorro» та на аналогічних торгівельних електронних майданчиках. |