**Інформація щодо процедури закупівлі**

**Комунальною установою «Центр фінансування та господарського обслуговування закладів освіти,**

**фізичної культури і спорту Ананьївської міської ради»**

на виконання Постанови КМУ від 11.10.2016 №710 (зі змінами)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Предмет закупівлі | Процедура закупівлі та ідентифікатор процедури | Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі | Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі та бюджетного призначення |
| Бензин автомобільний та дизельне паливо  ДК 021:2015:  09130000-9 Нафта і дистилянти | Відкриті торги  UA-2023-06-13-003145-а | **Опис предмета закупівлі:** предметом закупівлі є товар – **Бензин автомобільний та дизельне паливо**  Кількість: **Бензин автомобільний А-95 з рівнем екологічної безпеки Євро 5 – 690 л.**  **Дизельне паливо з рівнем екологічної безпеки Євро 5 – 3 500 л.**  **Період постачання: до 31.12.2023 р.** На умовах самостійного вивозу з мережі АЗС Учасника після пред’явлення належним чином оформлених довірчих документів на отримання ПММ.  **Бензин А-95 з рівнем екологічної безпеки Євро 5**  ДСТУ 7687:2015 та/або «Технічний регламент щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив», затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 № 927 (зі змінами)  **Вимоги до бензину А-95 з рівнем екологічної безпеки Євро 5**   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **№** | **Назва показника** | **Одиниця виміру** | **Значення норми** | | 1. | Детонаційна стійкість: |  |  | | 1.1 | - за дослідним методом | одиниць | не менше 95 | | 1.2 | - за моторним методом | одиниць | не менше 85 | | 2. | Октанове число за моторним методом | одиниць | не менше 85 | | 3. | Тиск насиченої пари: |  |  | | 3.1 | - у літній період ( з 16 квітня до 15 жовтня) | кПа | 45-80 | | 3.2 | - у зимовий період ( з 16 листопада до 15 березня) | кПа | 60-100 | | 3.3 | - у перехідний період ( з 16 березня до 15 квітня та з 16 жовтня до 15 листопада) | кПа | 50-90 | | 4. | Концентрація свинцю | мг/дм3 | не більше 5 | | 5. | Густина за температури 15 °C | кг/дм3 | 720-755 | | 6. | Фракційний склад: |  |  | | 6.1 | Об’ємна частка випаровування за температури 70 ℃:  - для бензинів Е5, Е7  - для бензинів Е10 | % | 20,0-50,0  22,0-52,0 | | 6.2 | Об’ємна частка випаровування за температури 100 ℃:  - для бензинів Е5, Е7  - для бензинів Е10 | % | 46,0-71,0  46,0-72,0 | | 6.3 | Об’ємна частка випаровування за температури 150 ℃: | % | не менше 75,0 | | 6.4 | Температура википання кінцева | ℃ | не вище 210 | | 6.5 | Об’ємна частка залишку після википання | % | не більше 2 | | 7. | Вміст сірки | мг/кг | не більше 10 | | 8. | Об’ємна частка вуглеводнів: |  |  | | 8.1 | - олефінових | % | не більше 18 | | 8.2 | - ароматичних | % | не більше 35 | | 9. | Об’ємна частка бензолу | % | не більше 1 | | 10. | Масова частка кисню: |  |  | | 10.1 | - для бензинів Е5, Е7 | % | не більше 2,7 | | 10.2 | - для бензинів Е10 | % | не більше 3,7 | | 11. | Вміст марганцю | мг/дм3 | не більше 6 | | 12. | Стабільність до окиснення | Хв | не менше 360 | | 13. | Концентрація фактичних смол | мг/100 см3 | не більше 5 | | 14. | Корозія на мідній пластинці | клас | не більше 1 | | 15. | Зовнішній вигляд |  | Прозорий та світлий з різними відтінками залежно від кольору присадок, без механічних домішок та води |   **Дизельне паливо з рівнем екологічної безпеки Євро 5**  ДСТУ 7688:2015 та/або «Технічний регламент щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив», затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 № 927 (зі змінами)  **Вимоги до дизельного палива з рівнем екологічної безпеки Євро 5**   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **№** | **Назва показника** | **Одиниця виміру** | **Значення норми** | | | **Л** | **З** | | 1. | Цетанове число, не менше |  | 51 | 49 | | 2. | Цетановий індекс, не менше |  | 46,0 | | | 3. | Густина за температури 15 °С, у межах | кг/м3 | 820— 845 | 800—845 | | 4. | Масова частка поліциклічних  ароматичних вуглеводнів,  не більше: | % | 8 | | | 5. | Вміст сірки, не більше | мг/кг | 10 | | | 6. | Температура спалаху в закритому тиглі, не нижче | °С | 55 | | | 7. | Коксованість 10-відсоткового залишку, не більше | % (мас.) | 0,30 | | | 8. | Зольність, не більше | % (мас.) | 0,01 | | | 9. | Масова частка води, не більше | %(мг/кг), | 0,02 (200) | | | 10. | Масова частка домішок, не більше | мг/кг | 24 | | | 11. | Корозія мідної пластинки (3 год за температури 50 °С), не більше | клас | 1 | | | 12. | Окиснювальна стабільність:  — г/м3, не більше  або  — год, не менше |  | 25  20 | | | 13. | Змащувальна здатність:  діаметр плями зносу за температури 60 °С, не більше | мкм | 460 | | | 14. | Кінематична в’язкість  за температури 40 °С, у межах | мм2/с | 2,00-4,50 | 1,50-4,00 | | 15. | Фракційний склад:  — за температури 250 °С,  випаровується,  не більше  — за температури 350 °С,  випаровується, не менше  — 95 % (об.) переганяється за  температури, не вище | % (об.)    °С | 65  85  360 | | | 16. | Об'ємна частка метилових/  етилових естерів жирних  кислот:  — для дизельних палив В0  — для дизельних палив В5  — для дизельних палив В7 | % | 0  Не більше ніж 5  Понад 5 та не більше ніж 7 | | | 17. | Гранична температура  фільтрованості, не вище | °С | -5 | -20 | | **Загальна сума очікуваної вартості закупівлі становить**  **181 289,00 грн..**  Зазначена сума розрахована на підставі даних з офіційного сайту МІНФІН |