**Інформація щодо процедури закупівлі**

**Комунальною установою «Центр фінансування та господарського обслуговування закладів освіти,**

**фізичної культури і спорту Ананьївської міської ради»**

на виконання Постанови КМУ від 11.10.2016 №710 (зі змінами)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Предмет закупівлі | Процедура закупівлі та ідентифікатор процедури | Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі | Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі та бюджетного призначення |
| «Капітальний ремонт даху нежитлової будівлі з господарськими (допоміжними) спорудами комунальної установи «Жеребківський ліцей Ананьївської міської ради» за адресою: Одеська область, Подільський район, с. Жеребкове, вул. Героїв Чорнобиля, 44 (заходи з енергозбереження)»  (Код ДК 021:2015 - 45260000-7 Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні роботи) | Відкриті торги  UA-2023-10-06-004669-а | **Опис предмета закупівлі:** предметом закупівлі є роботи, а саме «Капітальний ремонт даху нежитлової будівлі з господарськими (допоміжними) спорудами комунальної установи «Жеребківський ліцей Ананьївської міської ради» за адресою: Одеська область, Подільський район, с. Жеребкове, вул. Героїв Чорнобиля, 44 (заходи з енергозбереження)»  **Період виконання робіт: до 30.12.2023 р..**  ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Відомість обсягів робіт** | | | | | | | |  | |  | | | | | | Умови виконання робіт: КНУ РЕКНр від 15.06.2021 р. вказ. щодо заст-я дод. «Б» табл. Б-1 п.2 К-1,2 виконання ремонтно-будівельних робіт на покрівлях будинків, будівель, що експлуатуються | | | | | | | | №  п/п | Найменування робіт та витрат | | Одиниця  виміру | Кількість | Примітка | | 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | |  | Локальний кошторис 02-01-01 на Капітальний ремонт  даху нежитлової будівлі з господарськими  (допоміжними) спорудами комунальної установи  «Жеребківський ліцей Ананьївської міської ради» за  адресою: Одеська область, Подільський район, с.  Жеребкове, вул. Героїв Чорнобиля, 44 (заходи з  енергозбереження) | |  |  |  | |  | Роздiл 1. Демонтажні роботи | |  |  |  | |  |  | |  |  |  | | 1 | Розбирання водостічних труб з листової сталі з землі та  помостів | | м | 80 |  | | 2 | Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів  тощо з листової сталі | | м | 206,7 |  | | 3 | Розбирання покриттів покрівлі з хвилястих  азбестоцементних листів | | м2 | 1537 |  | | 4 | Розбирання прокладної гідроізоляції | | м2 | 1537 |  | | 5 | Розбирання лат [решетування] з дощок з прозорами | | м2 | 1537 |  | | 6 | (Демонтаж) утеплення перекриттів, покриттів  мінеральною ватою | | м3 | 73,6 |  | | 7 | Розбирання покриттів з листової сталі | | м2 | 5,8 |  | | 8 | Розбирання лат [решетування] з дощок суцільних | | м2 | 5,8 |  | | 9 | Знімання дверних полотен | | м2 | 0,96 |  | |  | Роздiл 2. Улаштування нового покрівельного покриття | |  |  |  | |  |  | |  |  |  | | 10 | Вогнебіозахист дерев'яних конструкцій ферм, арок,  балок, крокв, мауеpлатів (існуюча крокв'яна система) | | м3 | 18 |  | | 11 | Улаштування контррешетування із брусів | | м3 | 1,6 |  | | 12 | Улаштування покрівель двосхилих із металочерепиці | | м2 | 1015,4 |  | | 13 | Улаштування прокладної гідроізоляції | | м2 | 522 |  | | 14 | Улаштування лат [решетування] з прозорами із дощок і  брусків під покрівлю з листової сталі | | м2 | 522 |  | | 15 | Утеплення перекриттів, покриттів мінеральною ватою | | м3 | 44,55 |  | | 16 | Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа  при висоті будівлі до 25 м | | м2 | 522 |  | | 17 | Різання стального профільованого настилу | | м різа | 46,5 |  | | 18 | Монтаж стальних планок | | м | 243,7 |  | | 19 | Монтаж стальних планок | | м | 275 |  | | 20 | Облицювання фронтону стальним профільованим  листом | | м2 | 23 |  | | 21 | Улаштування лат [решетування] з прозорами із дощок  під підшивку піддашку та лобової дощки сталевим  профільованим листом | | м2 | 22,184 |  | | 22 | Вогнебіозахист деревини | | м2 | 24,544 |  | | 23 | Улаштування пiдшивки піддашку та лобової дошки  сталевим листом по дереву | | м2 | 22,184 |  | | 24 | Улаштування лат [решетування] суцільних із дощок  (вихід на дах) | | м2 | 3 |  | | 25 | Вогнебіозахист деревини | | м2 | 7,8 |  | | 26 | Улаштування покриття з листової сталі виходів на дах | | м2 | 3 |  | | 27 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними  блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних  стінах | | м2 | 0,96 |  | |  | Роздiл 3. Улаштування системи організованого  водостоку | |  |  |  | |  |  | |  |  |  | | 28 | Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з  готових елементів | | м | 156 |  | | 29 | Навiшування водостiчних ринв з готових елементiв | | м | 213 |  | |  | Роздiл 4. Інші роботи | |  |  |  | |  |  | |  |  |  | | 30 | Установлення та розбирання зовнішніх металевих  трубчастих інвентарних риштувань, висота риштувань  до 16 м | | м2 | 1360 |  | | 31 | Навантаження сміття вручну | | т | 39,369 |  | | 32 | Перевезення сміття до 10 км | | т | 39,369 |  | | **Загальна сума очікуваної вартості закупівлі становить**  **3 151 179,20 грн..**  Зазначена сума розрахована на підставі проектно-кошторисної документації та відповідає розміру бюджетного призначення. |