**Інформація щодо процедури закупівлі**

**Комунальною установою «Центр фінансування та господарського обслуговування закладів освіти,**

**фізичної культури і спорту Ананьївської міської ради»**

на виконання Постанови КМУ від 11.10.2016 №710 (зі змінами)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Предмет закупівлі | Процедура закупівлі та ідентифікатор процедури | Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі | Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі та бюджетного призначення |
| «Капітальний ремонт даху нежитлової будівлі з господарськими (допоміжними) спорудами комунальної установи «Жеребківський ліцей Ананьївської міської ради» за адресою: Одеська область, Подільський район, с. Жеребкове, вул. Героїв Чорнобиля, 44 (заходи з енергозбереження)»(Код ДК 021:2015 - 45260000-7 Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні роботи) | Відкриті торгиUA-2023-10-06-004669-а | **Опис предмета закупівлі:** предметом закупівлі є роботи, а саме «Капітальний ремонт даху нежитлової будівлі з господарськими (допоміжними) спорудами комунальної установи «Жеребківський ліцей Ананьївської міської ради» за адресою: Одеська область, Подільський район, с. Жеребкове, вул. Героїв Чорнобиля, 44 (заходи з енергозбереження)» **Період виконання робіт: до 30.12.2023 р..**ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

|  |
| --- |
| **Відомість обсягів робіт** |
|   |   |
| Умови виконання робіт: КНУ РЕКНр від 15.06.2021 р. вказ. щодо заст-я дод. «Б» табл. Б-1 п.2 К-1,2 виконання ремонтно-будівельних робіт на покрівлях будинків, будівель, що експлуатуються  |
| №п/п | Найменування робіт та витрат | Одиницявиміру |  Кількість | Примітка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|   | Локальний кошторис 02-01-01 на Капітальний ремонтдаху нежитлової будівлі з господарськими(допоміжними) спорудами комунальної установи «Жеребківський ліцей Ананьївської міської ради» заадресою: Одеська область, Подільський район, с.Жеребкове, вул. Героїв Чорнобиля, 44 (заходи зенергозбереження) |   |   |   |
|   | Роздiл 1. Демонтажні роботи |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
| 1 | Розбирання водостічних труб з листової сталі з землі тапомостів |  м | 80 |   |
| 2 | Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисівтощо з листової сталі |  м | 206,7 |   |
| 3 | Розбирання покриттів покрівлі з хвилястихазбестоцементних листів |  м2 | 1537 |   |
| 4 | Розбирання прокладної гідроізоляції |  м2 | 1537 |   |
| 5 | Розбирання лат [решетування] з дощок з прозорами |  м2 | 1537 |   |
| 6 | (Демонтаж) утеплення перекриттів, покриттівмінеральною ватою |  м3 | 73,6 |   |
| 7 | Розбирання покриттів з листової сталі |  м2 | 5,8 |   |
| 8 | Розбирання лат [решетування] з дощок суцільних |  м2 | 5,8 |   |
| 9 | Знімання дверних полотен |  м2 | 0,96 |   |
|   | Роздiл 2. Улаштування нового покрівельного покриття |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
| 10 | Вогнебіозахист дерев'яних конструкцій ферм, арок,балок, крокв, мауеpлатів (існуюча крокв'яна система) |  м3 | 18 |   |
| 11 | Улаштування контррешетування із брусів |  м3 | 1,6 |   |
| 12 | Улаштування покрівель двосхилих із металочерепиці |  м2 | 1015,4 |   |
| 13 | Улаштування прокладної гідроізоляції |  м2 | 522 |   |
| 14 | Улаштування лат [решетування] з прозорами із дощок ібрусків під покрівлю з листової сталі |  м2 | 522 |   |
| 15 | Утеплення перекриттів, покриттів мінеральною ватою |  м3 | 44,55 |   |
| 16 | Монтаж покрівельного покриття з профільованого листапри висоті будівлі до 25 м |  м2 | 522 |   |
| 17 | Різання стального профільованого настилу |  м різа | 46,5 |   |
| 18 | Монтаж стальних планок |  м | 243,7 |   |
| 19 | Монтаж стальних планок |  м | 275 |   |
| 20 | Облицювання фронтону стальним профільованимлистом |  м2 | 23 |   |
| 21 | Улаштування лат [решетування] з прозорами із дощокпід підшивку піддашку та лобової дощки сталевимпрофільованим листом |  м2 | 22,184 |   |
| 22 | Вогнебіозахист деревини |  м2 | 24,544 |   |
| 23 | Улаштування пiдшивки піддашку та лобової дошкисталевим листом по дереву |  м2 | 22,184 |   |
| 24 | Улаштування лат [решетування] суцільних із дощок(вихід на дах) |  м2 | 3 |   |
| 25 | Вогнебіозахист деревини |  м2 | 7,8 |   |
| 26 | Улаштування покриття з листової сталі виходів на дах |  м2 | 3 |   |
| 27 | Заповнення дверних прорізів готовими двернимиблоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'янихстінах |  м2 | 0,96 |   |
|   | Роздiл 3. Улаштування системи організованоговодостоку |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
| 28 | Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок зготових елементів |  м | 156 |   |
| 29 | Навiшування водостiчних ринв з готових елементiв |  м | 213 |   |
|   | Роздiл 4. Інші роботи |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
| 30 | Установлення та розбирання зовнішніх металевихтрубчастих інвентарних риштувань, висота риштуваньдо 16 м |  м2 | 1360 |   |
| 31 | Навантаження сміття вручну |  т | 39,369 |   |
| 32 | Перевезення сміття до 10 км |  т | 39,369 |   |

 | **Загальна сума очікуваної вартості закупівлі становить****3 151 179,20 грн..**Зазначена сума розрахована на підставі проектно-кошторисної документації та відповідає розміру бюджетного призначення. |