**Інформація щодо процедури закупівлі**

**Комунальною установою «Центр фінансування та господарського обслуговування закладів освіти,**

**фізичної культури і спорту Ананьївської міської ради»**

на виконання Постанови КМУ від 11.10.2016 №710 (зі змінами)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Предмет закупівлі | Процедура закупівлі та ідентифікатор процедури | Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі | Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі та бюджетного призначення |
| «Капітальний ремонт санвузлів будівлі комунальної установи "Жеребківський ліцей Ананьївської міської ради" за адресою: Одеська область, Подільський район, с. Жеребкове, вул. Героїв Чорнобиля, 44»  (Код ДК 021:2015: 45453000-7 — Капітальний ремонт і реставрація) | Відкриті торги  UA-2023-10-05-002608-а | **Опис предмета закупівлі:** предметом закупівлі є роботи, а саме «Капітальний ремонт санвузлів будівлі комунальної установи "Жеребківський ліцей Ананьївської міської ради" за адресою: Одеська область, Подільський район, с. Жеребкове, вул. Героїв Чорнобиля, 44»  **Період виконання робіт: до 30.11.2023 р..**  ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | |  | | | | | |  | | | | | | | | №  п/п | Найменування робіт та витрат | | Одиниця  виміру | Кількість | Примітка | | 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | |  | Локальний кошторис 02-01-01 на загальнобудівельні  роботи | |  |  |  | |  |  | |  |  |  | | 1 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із  сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт | | м2 | 3,5 |  | | 2 | Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із  клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм  при нанесенні за 3 рази | | м2 | 3,5 |  | | 3 | Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із  клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар  товщиною 0,5 мм додавати до 2 мм | | м2 | 3,5 |  | | 4 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними  водоемульсійними сумішами стель по збірних  конструкціях, підготовлених під фарбування | | м2 | 3,5 |  | | 5 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із  клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм  при нанесенні за 2 рази | | м2 | 8 |  | | 6 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із  клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар  товщиною 0,5 мм додавати або вилучати | | м2 | 8 |  | | 7 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними  водоемульсійними сумішами стін по збірних  конструкціях, підготовлених під фарбування | | м2 | 8 |  | | 8 | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на  розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7  шт | | м2 | 180,4 |  | | 9 | Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним  бачком | | к-т | 1 |  | | 10 | Установлення умивальників одиночних з підведенням  холодної та гарячої води | | к-т | 1 |  | | 11 | Установлення муфтових кранів | | шт | 2 |  | | 12 | Прокладання трубопроводів каналізації з  поліетиленових труб діаметром 100 мм | | м | 2 |  | | 13 | Прокладання трубопроводів каналізації з  поліетиленових труб діаметром 50 мм | | м | 2 |  | | 14 | Установлення дверних блоків у зовнішніх і внутрішніх  прорізах кам'яних стін, площа прорізу до 3 м2 | | м2 | 1,68 |  | | 15 | Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток | | м2 | 43 |  | | 16 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із  сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт | | м2 | 43 |  | | 17 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із  клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм  при нанесенні за 2 рази | | м2 | 110 |  | | 18 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із  клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар  товщиною 0,5 мм додавати або вилучати | | м2 | 110 |  | | 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | | 19 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними  водоемульсійними сумішами стін по збірних  конструкціях, підготовлених під фарбування | | м2 | 110 |  | | 20 | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на  розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7  шт | | м2 | 108 |  | | 21 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з  відбиванням штукатурки в укосах | | шт | 4 |  | | 22 | Знімання дверних полотен | | м2 | 7,2 |  | | 23 | Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з  відбиванням штукатурки в укосах | | шт | 2 |  | | 24 | Знімання засклених віконних рам | | м2 | 9,1 |  | | 25 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними  блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних  стінах | | м2 | 7,2 |  | | 26 | Заповнення віконних прорізів готовими блоками  площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах  житлових і громадських будівель | | м2 | 9,1 |  | | 27 | Установлення пластикових підвіконних дошок | | м | 4,2 |  | | 28 | Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних  укосів по бетону та каменю | | м2 | 0,3 |  | | 29 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із  клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм  при нанесенні за 2 рази | | м2 | 3 |  | | 30 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із  клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар  товщиною 0,5 мм додавати або вилучати | | м2 | 3 |  | | 31 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними  водоемульсійними сумішами стін по збірних  конструкціях, підготовлених під фарбування | | м2 | 3 |  | | 32 | Улаштування каркасно-фільончастих перегородок | | м2 | 43,7 |  | | 33 | Демонтаж чаш підлогових | | к-т | 4 |  | | 34 | Установлення чаш [унітазів] підлогових з  високорозташованим бачком | | к-т | 4 |  | | 35 | Демонтаж унітазів зі змивними бачками | | к-т | 4 |  | | 36 | Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним  бачком | | к-т | 4 |  | | 37 | Демонтаж раковин [умивальників] | | к-т | 8 |  | | 38 | Установлення умивальників одиночних з підведенням  холодної та гарячої води | | к-т | 8 |  | | 39 | Установлення муфтових кранів | | шт | 16 |  | | 40 | Розробка ґрунту в траншеях | | м3 | 2 |  | | 41 | Прокладання трубопроводів каналізації з  поліетиленових труб діаметром 100 мм /в землі/ | | м | 5 |  | | 42 | Прокладання трубопроводів каналізації з  поліетиленових труб діаметром 100 мм | | м | 31 |  | | 43 | Прокладання трубопроводів каналізації з  поліетиленових труб діаметром 50 мм | | м | 12 |  | | 44 | Установлення трапів діаметром 50 мм | | к-т | 4 |  | | 45 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб  поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром  20 мм | | м | 40 |  | | 46 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб  поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром  25 мм | | м | 110 |  | | **Загальна сума очікуваної вартості закупівлі становить**  **952 986,80 грн..**  Зазначена сума розрахована на підставі проектно-кошторисної документації та відповідає розміру бюджетного призначення. |