**Інформація щодо процедури закупівлі**

**Комунальною установою «Центр фінансування та господарського обслуговування закладів освіти,**

**фізичної культури і спорту Ананьївської міської ради»**

на виконання Постанови КМУ від 11.10.2016 №710 (зі змінами)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Предмет закупівлі | Процедура закупівлі та ідентифікатор процедури | Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі | Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі та бюджетного призначення |
| «Капітальний ремонт санвузлів будівлі комунальної установи "Жеребківський ліцей Ананьївської міської ради" за адресою: Одеська область, Подільський район, с. Жеребкове, вул. Героїв Чорнобиля, 44» (Код ДК 021:2015: 45453000-7 — Капітальний ремонт і реставрація) | Відкриті торгиUA-2023-10-05-002608-а | **Опис предмета закупівлі:** предметом закупівлі є роботи, а саме «Капітальний ремонт санвузлів будівлі комунальної установи "Жеребківський ліцей Ананьївської міської ради" за адресою: Одеська область, Подільський район, с. Жеребкове, вул. Героїв Чорнобиля, 44»**Період виконання робіт: до 30.11.2023 р..**ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

|  |  |
| --- | --- |
|   |   |
|   |
| №п/п | Найменування робіт та витрат | Одиницявиміру |  Кількість | Примітка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|   | Локальний кошторис 02-01-01 на загальнобудівельніроботи |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
| 1 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині ізсухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт |  м2 | 3,5 |   |
| 2 | Безпіщане накриття поверхонь стель розчином ізклейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 ммпри нанесенні за 3 рази |  м2 | 3,5 |   |
| 3 | Безпіщане накриття поверхонь стель розчином ізклейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шартовщиною 0,5 мм додавати до 2 мм |  м2 | 3,5 |   |
| 4 | Поліпшене фарбування полівінілацетатнимиводоемульсійними сумішами стель по збірнихконструкціях, підготовлених під фарбування |  м2 | 3,5 |   |
| 5 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином ізклейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 ммпри нанесенні за 2 рази |  м2 | 8 |   |
| 6 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином ізклейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шартовщиною 0,5 мм додавати або вилучати |  м2 | 8 |   |
| 7 | Поліпшене фарбування полівінілацетатнимиводоемульсійними сумішами стін по збірнихконструкціях, підготовлених під фарбування |  м2 | 8 |   |
| 8 | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками нарозчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7шт |  м2 | 180,4 |   |
| 9 | Установлення унітазів з безпосередньо приєднанимбачком |  к-т | 1 |   |
| 10 | Установлення умивальників одиночних з підведеннямхолодної та гарячої води |  к-т | 1 |   |
| 11 | Установлення муфтових кранів |  шт | 2 |   |
| 12 | Прокладання трубопроводів каналізації зполіетиленових труб діаметром 100 мм |  м | 2 |   |
| 13 | Прокладання трубопроводів каналізації зполіетиленових труб діаметром 50 мм |  м | 2 |   |
| 14 | Установлення дверних блоків у зовнішніх і внутрішніхпрорізах кам'яних стін, площа прорізу до 3 м2 |  м2 | 1,68 |   |
| 15 | Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток |  м2 | 43 |   |
| 16 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині ізсухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт |  м2 | 43 |   |
| 17 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином ізклейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 ммпри нанесенні за 2 рази |  м2 | 110 |   |
| 18 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином ізклейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шартовщиною 0,5 мм додавати або вилучати |  м2 | 110 |   |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 19 | Поліпшене фарбування полівінілацетатнимиводоемульсійними сумішами стін по збірнихконструкціях, підготовлених під фарбування |  м2 | 110 |   |
| 20 | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками нарозчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7шт |  м2 | 108 |   |
| 21 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах звідбиванням штукатурки в укосах |  шт | 4 |   |
| 22 | Знімання дверних полотен |  м2 | 7,2 |   |
| 23 | Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах звідбиванням штукатурки в укосах |  шт | 2 |   |
| 24 | Знімання засклених віконних рам |  м2 | 9,1 |   |
| 25 | Заповнення дверних прорізів готовими двернимиблоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'янихстінах |  м2 | 7,2 |   |
| 26 | Заповнення віконних прорізів готовими блокамиплощею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінахжитлових і громадських будівель |  м2 | 9,1 |   |
| 27 | Установлення пластикових підвіконних дошок |  м | 4,2 |   |
| 28 | Штукатурення плоских поверхонь віконних та двернихукосів по бетону та каменю |  м2 | 0,3 |   |
| 29 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином ізклейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 ммпри нанесенні за 2 рази |  м2 | 3 |   |
| 30 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином ізклейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шартовщиною 0,5 мм додавати або вилучати |  м2 | 3 |   |
| 31 | Поліпшене фарбування полівінілацетатнимиводоемульсійними сумішами стін по збірнихконструкціях, підготовлених під фарбування |  м2 | 3 |   |
| 32 | Улаштування каркасно-фільончастих перегородок |  м2 | 43,7 |   |
| 33 | Демонтаж чаш підлогових |  к-т | 4 |   |
| 34 | Установлення чаш [унітазів] підлогових звисокорозташованим бачком |  к-т | 4 |   |
| 35 | Демонтаж унітазів зі змивними бачками |  к-т | 4 |   |
| 36 | Установлення унітазів з безпосередньо приєднанимбачком |  к-т | 4 |   |
| 37 | Демонтаж раковин [умивальників] |  к-т | 8 |   |
| 38 | Установлення умивальників одиночних з підведеннямхолодної та гарячої води |  к-т | 8 |   |
| 39 | Установлення муфтових кранів |  шт | 16 |   |
| 40 | Розробка ґрунту в траншеях |  м3 | 2 |   |
| 41 | Прокладання трубопроводів каналізації зполіетиленових труб діаметром 100 мм /в землі/ |  м | 5 |   |
| 42 | Прокладання трубопроводів каналізації зполіетиленових труб діаметром 100 мм |  м | 31 |   |
| 43 | Прокладання трубопроводів каналізації зполіетиленових труб діаметром 50 мм |  м | 12 |   |
| 44 | Установлення трапів діаметром 50 мм |  к-т | 4 |   |
| 45 | Прокладання трубопроводів водопостачання з трубполіетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром20 мм |  м | 40 |   |
| 46 | Прокладання трубопроводів водопостачання з трубполіетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром25 мм |  м | 110 |   |

 | **Загальна сума очікуваної вартості закупівлі становить** **952 986,80 грн..** Зазначена сума розрахована на підставі проектно-кошторисної документації та відповідає розміру бюджетного призначення. |