**Інформація щодо процедури закупівлі**

**Комунальною установою «Центр фінансування та господарського обслуговування закладів освіти,**

**фізичної культури і спорту Ананьївської міської ради»**

на виконання Постанови КМУ від 11.10.2016 №710 (зі змінами)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Предмет закупівлі | Процедура закупівлі та ідентифікатор процедури | Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі | Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі та бюджетного призначення |
| Капітальний ремонт даху, системи опалення будівлі Комунальної установи "Центр позашкільної освіти та виховання Ананьївської міської ради" за адресою: Одеська область, Подільський район, м. Ананьїв, вул. Героїв України, 48 (заходи з енергозбереження) | Відкриті торги  UA-2024-05-06-006239-а | **Опис предмета закупівлі:** предметом закупівлі є роботи, а саме Капітальний ремонт даху, системи опалення будівлі Комунальної установи "Центр позашкільної освіти та виховання Ананьївської міської ради" за адресою: Одеська область, Подільський район, м. Ананьїв, вул. Героїв України, 48 (заходи з енергозбереження)  **Період виконання робіт: до 31.07.2024 р..**  ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ   |  | | --- | | **Відомість обсягів робіт** |  |  |  |  | | --- | --- | --- | | Локальний кошторис 02-01-01 на Капітальний ремонт  даху, системи опалення будівлі Комунальної установи  "Центр позашкільної освіти та виховання Ананьївської  міської ради" за адресою: Одеська область,  Подільський район, м.Ананьїв, вул.Героїв України, 48  (заходи з енергозбереження) |  |  | |  |  |  | | Роздiл 1. Демонтажні роботи |  |  | |  |  |  | | Розбирання покриттів покрівлі з хвилястих  азбестоцементних листів | м2 | 539 | | Розбирання покриттів покрівлі з листової сталі | м2 | 539 | | Розбирання прокладної гідроізоляції | м2 | 539 | | Розбирання лат [решетування] з дощок суцільних | м2 | 539 | | (Демонтаж) утеплення перекриттів, покриттів  мінеральною ватою | м3 | 40,2 | | Розбирання водостічних труб з листової сталі з землі та  помостів | м | 14 | | Розбирання димових цегляних труб в один канал | м | 3 | | Від'єднання від трубопроводів опалювальних котлів без  кожуха | котлів | 1 | | Роздiл 2. Улаштування нового покрівельного покриття |  |  | | Вогнебіозахист дерев'яних конструкцій ферм, арок,  балок, крокв, мауеpлатів (існуюча крокв'яна система) | м3 | 7 | | Улаштування контррешетування із брусів | м3 | 0,848 | | Улаштування покрівель шатрових із металочерепиці | м2 | 539,96 | | Улаштування лат [решетування] з прозорами із дощок  під підшивку піддашку та лобової дощки сталевим  профільованим листом | м2 | 2,08 | | Вогнебіозахист деревини | м2 | 5,408 | | Улаштування пiдшивки піддашку та лобової дошки  сталевим листом по дереву | м2 | 4,16 | | Роздiл 3. Улаштування системи організованого  водостоку |  |  | |  |  |  | | Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з  готових елементів | м | 65 | | Навiшування водостiчних ринв з готових елементiв | м | 94,76 | | Роздiл 4. Опалення |  |  | | Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен  до 20 см2 (5х4 см) | м | 145 | | Забивання борозен в цегляних стінах, ширина борозни  до 50 мм, глибина борозни до 20 мм | м | 145 | | На кожні наступні 10 мм глибини борозни додавати до  глибини 50 мм | м | 145 | | Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен  до 50 см2 (6х6 см) | м | 139 | | Забивання борозен в цегляних стінах, ширина борозни  до 50 мм, глибина борозни до 20 мм | м | 139 | | На кожні наступні 50 мм ширини борозни додавати до  ширини 60 мм | м | 139 | | На кожні наступні 10 мм глибини борозни додавати до  глибини 60 мм | м | 139 | | Прокладання трубопроводів опалення з труб  поліпропіленових діаметром 20 мм | м | 80 | | Прокладання трубопроводів опалення з труб  поліпропіленових діаметром 25 мм | м | 65 | | Прокладання трубопроводів опалення з труб  поліпропіленових діаметром 32 мм | м | 135 | | Прокладання трубопроводів опалення з труб  поліпропіленових діаметром 40 мм | м | 4 | | Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку,  поліетилену | м | 4 | | Установлення опалювальних радіаторів сталевих | кВт | 55,987 | | Перевірка опалювальних приладів на прогрівання з  регулюванням | прилад | 28 | | Установлення котлів сталевих жаротрубних  пароводогрійних на рідкому паливі або газі,  теплопродуктивність до 0,21 МВт [0,18 Гкал/год.] | котел | 1 | | Роздiл 5. Інші роботи |  |  | |  |  |  | | Установлення та розбирання зовнішніх металевих  трубчастих інвентарних риштувань, висота риштувань  до 16 м | м2 | 456 | | Навантаження сміття вручну | т | 23,65505 | | Перевезення сміття до 10 км | т | 23,65505 | | **Загальна сума очікуваної вартості закупівлі становить**  **1 678 319,19 грн..**  Зазначена сума розрахована на підставі проектно-кошторисної документації та відповідає розміру бюджетного призначення. |
|  |  |  |  |

Уповноважена особа                                                                       Оксана КУДРЯВЦЕВА