**Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі**

**(відповідно до пункту 41 постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))**

**Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань:**  Комунальна установа «Центр фінансування та господарського обслуговування закладів освіти, фізичної культури і спорту Ананьївської міської ради», Одеська обл., м. Ананьїв, вул. Гімназійна (Пушкіна), 36, код ЄДРПОУ 37880290.

**Назва предмету закупівлі:** **Вугілля кам´яне марки Г (Г2) (13-100), брикет паливний вугільний** відповідно до коду національного класифікатора України **ДК 021:2015: 09110000-3 Тверде паливо (09111100-1 Вугілля; 09111220-8 Брикетоване вугілля).**

І**дентифікатор закупівлі: UA-2024-07-08-009722-а**

**Мета закупівлі:** для опалення в 2024/2025 роках приміщень зазначених нижче закладів освіти (далі по тексту - Заклади освіти):

|  |  |
| --- | --- |
| Комунальна установа «Центр позашкільної освіти та виховання Ананьївської міської ради» | Одеська область, м. Ананьїв, вул. Незалежності, 59 |
| Комунальна установа «Гандрабурівський ліцей Ананьївської міської ради» | Одеська обл., с. Гандрабури, вул. Зарічна, 128 |
| Точилівська філія Комунальної установи «Гандрабурівський ліцей Ананьївської міської ради» | Одеська обл., с. Точилове, вул. Центральна, 3  |
| Дошкільне відділення Комунальної установи «Гандрабурівський ліцей Ананьївської міської ради» | Одеська обл., с. Гандрабури, вул. Зарічна, 142 |
| Комунальна установа «Жеребківський ліцей Ананьївської міської ради» | Одеська обл., с. Жеребкове, вул. Героїв Чорнобиля (Пушкінська), 44 |
| Дошкільне відділення Комунальної установи «Жеребківський ліцей Ананьївської міської ради» | Одеська обл., с. Жеребкове, вул. Шевченка, 3 |

**Умови та місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг: Термін поставки до 20.09.2024 року.** Поставка заявленої партії товару у повному обсязі здійснюється протягом 10 календарних днів з моменту отримання заявки на поставку надіслану Замовником на електронну адресу Постачальника.

**Процедура закупівлі:** відкриті торги у відповідності до Постанови Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р. N. 1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт i послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії  правового режиму воєнного стану в Україна та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» зі змінами та доповненнями.

**Обгрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:**

***Вимоги до вугілля кам’яного:***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Найменування товару | Одиниця виміру | Кількість | Технічні, якісні характеристики товару |
| Нижча теплота згорання(не менше) ккал/кг | Зольність на сухий стан палива, %- не більше ніж: | Загальна вологана робочий стан палива, % - не більше ніж: |
| ***1.*** | ***Вугілля кам’яне марки Г (Г2) (13-100)*** | ***т*** | ***91,60*** | ***5300*** | ***24*** | ***8*** |

***Вимоги до брикету паливного вугільного:***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Найменування товару | Одиниця  виміру | Кількість | Технічні, якісні характеристики товару |
| Нижча теплота згоряння на робочий стан палива, не менше, ккал/кг: | Загальна вологана робочий стан палива, % - не більше ніж: |
| ***1.*** | ***Брикет паливний вугільний*** | ***т*** | ***10,00*** | ***3800***  | ***6*** |

**1.** Розміри брикетів: довжина до 8см, ширина до 4см, висота до 5см.,

Форма брикетів: овальна або еліпсоподібна або подушкоподібна.

Механічна міцність: не менш 90% (визначається під час випробування методом скидання з висоти 1,5 метра, залишок бою не більш 10%).

Кількість кусків менше 13мм в упакованому мішку товару не більш 10%.

Сировиною для виробництва брикету повинне бути вугілля кам’яне будь-яких марок, а не його відходи з підвищеним вмістом глини (шлам вугільний). Дані щодо сировини повинні бути відображені у технічних умовах, відповідно до яких виробляється брикет паливний вугільний.

**2.** Відвантаження брикету паливного вугільного повинно проводитися зі складу постачальника (виробника) у герметично зашитих поліпропіленових мішках з поліетиленовим вкладишем для захисту від вологи, вагою не більше 50 кг, укладених на дерев’яний піддон у кількості від 25 до 50 шт.. Складена палета у свою чергу повинна бути упакована стрейчевою плівкою для захисту від атмосферних опадів, для довгострокового зберігання. З метою ідентифікації виробника пропонованого брикету на мішках повинно бути маркування з назвою виробника та адресою виробництва.

**3.** Брикет паливний вугільний повинен вироблятися без домішок неорганічного походження, таких як: продукти нафтохімічної та резинотехнічної переробки.

**Обгрунтування розміру бюджетного призначення:** закупівля оголошена на очікувану вартість видатків на закупівлю твердого палива на опалювальний період 2024/2025 років, по КЕКВ 2275 – «Оплата інших енергоносіїв», з урахуванням фактичної потреби в твердому паливі.

Розрахунок потреби твердого палива на опалювальний період 2024/2025 років проводився шляхом аналізу фактичного використання твердого палива за минулі 3 роки.

**Очікувана вартість предмета закупівлі:** **1 393 430,00 грн..**

**Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:** Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України затверджена примірна методика визначення очікуваної вартості предмета закупівлі від 18.02.2020 № 275, якою передбачені методи визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, а саме: 1) здійснення пошуку, збору та аналіз загальнодоступної інформації про ціну товару (тобто інформація про ціни, що містяться в мережі інтернет у відкритому доступі, спеціалізованих торгівельних майданчиках, в електронних каталогах, в електронній системі закупівель «Прозоро», тощо; 2) отримання комерційних (цінових ) пропозицій від виробників, офіційних представників (дилерів), постачальників; 3) у разі обмеження конкуренції на ринку певних товарів та враховуючи їх специфіку при розрахунку використовуються ціни попередніх закупівель аналогічного товару та/або минулих періодів (з урахуванням індексу інфляції, зміни курсів іноземних валют). Відповідно до вказаної методики, при визначені очікуваної вартості предмету закупівлі товарів, робіт та послуг використовується декілька методів формування очікуваної вартості предмету закупівлі та проведення моніторингу цін для подальшого укладення договорів.

Розрахунок очікуваної вартості товару **Вугілля кам´яне марки Г (Г2) (13-100), брикет паливний вугільний** відповідно до коду національного класифікатора України **ДК 021:2015: 09110000-3 Тверде паливо (09111100-1 Вугілля; 09111220-8 Брикетоване вугілля)** визначається методом порівняння ринкових цін відповідно до Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої Наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 року № 275.

Підлягають розгляду цінові пропозиції від постачальників твердого палива.

 Уповноважена особа                                                                       Оксана КУДРЯВЦЕВА