**ОБҐРУНТУВАННЯ**

технічних та якісних характеристик закупівлі, розміру очікуваної вартості предмета закупівлі

**Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія:** Комунальне підприємство «Місто Сервіс Ананьївської міської ради»; 66400, Україна, Одеська область, м. Ананьїв, вул.. Незалежності ,20; код ЄДРПОУ 30986062; Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади.

**Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):** **ДК 021:2015 – 50110000-9 «Послуги з ремонту і технічного обслуговування мототранспортних засобів і супутнього обладнання та супутні послуги»**

**Вид та ідентифікатор процедури закупівлі:** UA-2025-06-26-012369-a

**Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:** *54400,00 грн з ПДВ.*

Очікувана вартість предмета закупівлі: 54 400 грн. (П'ятдесят чотирі тисячі чотириста гривень 00 коп.) з ПДВ.

Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі виконано відповідно до розділу ІІІ Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275 (зі змінами) (далі — Методика), а саме: методом порівняння ринкових цін на підставі даних ринку, а саме загальнодоступної відкритої інформації про ціни та інформації з отриманих цінових пропозицій на момент вивчення ринку

**Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі.**

Якісні та технічні характеристики визначені відповідно до потреб замовника з метою забезпечення безпечної експлуатації екскаватора-навантажувача JCB 3CX SITEMASTER

виникла необхідність в закупівлі послуг з ремонту даного екскаватора-навантажувача JCB 3CX SITEMASTER.

Перелік послуг з технічного обслуговування екскаватора-навантажувача JCB 3CX SITEMASTER

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** Найменування та кількість Послуг з технічного обслуговування екскаватора-навантажувача JCB 3CX SITEMASTER | | | | | | |
| № п/п | Найменування | Примітка | Одиниця виміру | Кільк-ть | Ціна  Без ПДВ | Сума без ПДВ |
| **1.** | **Послуги** | | | | | |
| 1.1. | Заміна ущільнюючого кільця 32/925733 – 1 шт. | Матеріали, ЗЗЧ виконавця | послуга | 1 |  |  |
| 1.2. | Заміна фільтра масляного двигуна 320/B4420 – 1 шт. | Матеріали, ЗЗЧ виконавця | послуга | 1 |  |  |
| 1.3. | Заміна фільтра масляного кпп 581/R5206 – 2 шт. | Матеріали, ЗЗЧ виконавця | послуга | 1 |  |  |
| 1.4. | Заміна фільтра повітряного зовнішнього двигуна 32/925682 -1 шт. | Матеріали, ЗЗЧ виконавця | послуга | 1 |  |  |
| 1.5. | Заміна фільтра паливного основного 320/A7170 -1 шт. | Матеріали, ЗЗЧ виконавця | послуга | 1 |  |  |
| 1.6. | Заміна фільтра паливного попереднього 320/A7124 -1 шт. | Матеріали, ЗЗЧ виконавця | послуга | 1 |  |  |
| 1.7. | Заміна фільтра гідравлічного. 32/925346 -1 шт. | Матеріали, ЗЗЧ виконавця | послуга | 1 |  |  |
| 1.8. | Заміна моторного масла 15W-40 4001/2845E - 15 л. | Матеріали, ЗЗЧ виконавця | послуга | 1 |  |  |
| 1.9. | Заміна масла трансмісійного Trans Fluid EP 10W 4000/2503E – 1 л. | Матеріали, ЗЗЧ виконавця | послуга | 1 |  |  |
| 1.10. | Заміна трансмісійного масла HP PLUS 4000/2245E – 25 л. | Матеріали, ЗЗЧ виконавця | послуга | 1 |  |  |
| 1.11. | Змащення направляючих накладок мастикою Waxoyl 120-4 500ml – 1 шт. | Матеріали, ЗЗЧ виконавця | послуга | 1 |  |  |
| 1.12. | Змащення рухомих частин екскаватора 4003/2017 змазкою Spesial HP Grease (400 г) – 5 шт. | Матеріали, ЗЗЧ виконавця | послуга | 1 |  |  |
| 1.13. | Проведення технічного обслуговування | Матеріали, ЗЗЧ виконавця | послуга | 1 |  |  |
| 1.14. | Очищення агрегатів (ТО) | Матеріали, ЗЗЧ виконавця | послуга | 1 |  |  |
| 1.15. | Виклик спеціаліста | Матеріали, ЗЗЧ виконавця | послуга | 1 |  |  |
| **2.** | **ПДВ** | | | | |  |
| **3.** | *Загальна вартість послуг***-Всього грн. з ПДВ** | | | | |  |

Запропонована Учасником послуга повинна відповідати наступним вимогам:

1. Послуга надається відповідно до чинного законодавства України, а також згідно з наступними нормативними документами:

- ДСТУ 3649:2010. Колісні транспортні засоби;

- Правилами надання послуг з технічного обслуговування і ремонту колісних транспортних засобів, затвердженими наказом Міністерства інфраструктури України №615 від 28.11.2014 року;

- Положенням про технічне обслуговування і ремонт дорожніх транспортних засобів автомобільного транспорту, затвердженим Наказом Міністерства транспорту України №102 від 30.03.1998 року;

- Інструкціями по експлуатації;

- Ремонтною, технологічною та сервісною літературою заводу-виробника

2. **Місце надання послуг:** Поточний ремонт спецтехніки Замовника необхідно здійснювати за місцем знаходження екскаватора-навантажувача JCB 3CX SITEMASTER на території Замовника, яка розміщується за адресою: 66400, Україна, Одеська область, м. Ананьїв, Подільський район, вул. Незалежності,20; або на станції технічного обслуговування Виконавця. У разі надання послуг на СТО Виконавця доставка екскаватора-навантажувача здійснюється за рахунок Виконавця. Для скорочення експлуатаційних витрат Замовника станція технічного обслуговування (далі - СТО) Виконавця повинна знаходитись у м. Ананьїв або на відстані не більше 200 км автомобільними шляхами загального користування від місцезнаходження Замовника і мати зручні під’їзди з вулиці. (Надати довідку щодо фактичної адреси СТО; надати документальне підтвердження наявності СТО).

3. **Строк надання послуг:** згідно заявки Замовника протягом 1 робочого дня з дати отримання заявки. На початку виконання послуги Виконавець узгоджує акт з діагностики з Замовником.

4. Запасні частини та витратні матеріали, які будуть використані під час надання послуги повинні бути новими, не відновленими та не відреставрованими та відповідати технічним умовам заводу-виробника спецтехніки марки JCB.

5. **Гарантійний строк** для послуги з технічного обслуговування екскаватора-навантажувача JCB 3CX SITEMASTER, використаних матеріалів та запасних частин повинен становити не менше 180 календарних днів від дати підписання Сторонами Акту здавання-приймання наданих послуг. У разі виявлення недоліків наданої послуги протягом встановлених гарантійних термінів, Виконавець зобов’язується усунути їх власними силами та за власні кошти протягом 3 (трьох) робочих днів з дати звернення Замовника за умови, що такі недоліки виникли з причини неякісного надання послуги або застосування ними неякісних матеріалів (запасних частин).

6. Учасник власними силами та за свій рахунок здійснює закупівлю необхідних для виконання ремонту запасних частин, матеріалів, обладнання та комплектуючих, витратних матеріалів тощо, забезпечує їх поставку та заміну.

7. Послуга не повинні завдавати шкоди навколишньому середовищу та передбачати заходи захисту довкілля.

8. **Умови оплати:** Оплата здійснюється Замовником у розмірі 100% (ста відсотків) від вартості фактично наданої послуги протягом 15 (п’ятнадцяти) робочих днів з дати підписання Акту здавання-приймання наданих послуг.